

***ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС «ИВЕКО – НЕМАН 420224-11»***



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полная масса ТС, кг:  Масса снаряженного транспортного средства, кг:  Габаритные размеры, мм: длина / ширина / высота:  Колесная база, мм:  Колея передних колес, мм:  Колея задних колес, мм:  Длинна переднего свеса, мм:  Длинна заднего свеса, мм:  Пассажировместимость, (число мест для сидения) чел:  Максимальная скорость, км/ч:  Двигатель (дизель)  Мощность, кВт (лс) / объём, л:  EURO-4  Контрольный расход топлива, л./100 км. | 7000  5065  8040/2340/  2900  4350  1725  1660  1010  2630  30 (28+1)  90  IVECO F1C  107 кВт ( 146 л.с.) / 3,0 л.  15 | Сцепление/Привод сцепления: Фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом  Коробка передач: 6S – 400, шестиступенчатая, механическая  Подвеска:  - передняя - независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости  - задняя - рессорная, усиленная.  Колеса / Шины Дисковые, стальные /225/75R 16  Рулевое управление: с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка  Тормозная система: Гидравлическая, с ABS  Электрооборудование 12V, генератор 110А |

**ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА И САЛОНА:**

**Кузов:** Сварной конструкции из прямоугольных стальных труб, облицован стеклопластиковыми панелями, алюминиевые сервисные люки.

**Багажные отделения**: справа, слева и сзади кузова. Общий объём багажных отделений **1,5 м3**

**Остекление кузова:** Тонированные стеклопакеты с шелкографитным напылением (Либо тонированные панорамные стёкла с форточками).

**Пассажирские двери:** Одна одностворчатая в базе и одна аварийная в заднем свесе.

**Привод дверей:** Передняя – Электрический, задняя - механический

**Пассажирские сидения:** С высокой спинкой, регулируемые, с обивкой из ткани, 28 сидячих пассажирских мест. Сидения импортного производства. Сидения оборудованы инерционными трёхточечными ремнями безопасности.

  

**Вещевые полки:** расположены над сидениями.

**Вентиляция:** Естественная, приточно-вытяжная через люк в крыше, потолочные вентиляторы, форточки боковых окон.

**Отопление пассажирского салона:** Жидкостное, от системы охлаждения двигателя с помощью салонных конвекторов и с помощью радиаторов. В зимнее время охлаждающая жидкость прогревается с помощью автономного отопителя системы охлаждения ДВС.

**Оборудование кабины водителя:** Подрессоренное сидение с ремнем безопасности, электронный тахограф, фронтальный отопитель, вывод кондиционера.

**Дополнительные опции:**

**Кондиционирование:** Накрышный блок-кондиционер, мощностью 13 кВт с подачей воздуха на каждого пассажира фирмы Alex (Израиль).

**Сидения:** комфортабельные, раздвижные, с высокой спинкой, регулируемые, с обивкой из ткани, импортного производства. Сидения оборудованы трёхточечными инерционными ремнями безопасности.

Вещевые полки с индивидуальными сервис – блоками освещения и кондиционирования, расположены над сидениями.

**Задняя пневматическая подвеска**

  

**Гарантийные обязательства производителя:** в случае обнаружения производственного брака, 12 месяцев на автомобиль в целом и 24 месяца либо 200 000 км пробега на силовую линию (ДВС, КПП, задний мост), за исключением узлов и деталей, подверженных естественному износу.

**Обращаем Ваше внимание**, что в случае необходимости, мы поможем подобрать для Вас выгодные предложения по лизингу и кредитованию, оформить необходимые документы.

**НАШИ КОНТАКТЫ:**

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ ОАО «СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС»**

**Адрес: Московская обл., Симферопольское шоссе, дом. 3. (пересечение МКАД и Варшавского шоссе)**

**Телефон: +7 495 411-54-33 (доб. 1); Факс: +7 495 388-04-03**

**Email:** [**info@sovinter.ru**](mailto:info@sovinter.ru)**, Сайт в интернете:** [**www.sias-iveco.ru**](http://www.sias-iveco.ru)